迎凤小学校服款式图样、面料参数表

适用对象：秀山土家族苗族自治县迎凤小学学生

说明：本参数表为报备企业生产校服的唯一技术依据，企业必须严格按照本表款式、颜色、面料成分、工艺标识要求组织生产；款式效果图详见附图。

一、通用质量、标识与工艺总要求

1.安全执行标准：成品全部执行 GB18401‑2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB31701‑2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》、GB/T31888‑2015《中小学生校服》，直接接触皮肤面料达到B 类安全标准；反光辅料执行 GB/T 28468‑2012《中小学生交通安全反光校服》标准，反光条缝制牢固，经多次洗涤不得脱落、褪色、反光性能明显衰减。

2.号型规格：校服号型执行 GB/T1335、GB/T6411 标准，企业支持特体学生定制服务。

3.水洗标及溯源二维码硬性要求：成衣侧缝处缝制耐久性水洗标，水洗标上规范标注面料成分及含量、号型规格、洗涤维护说明、安全类别；可溯源二维码直接印制在水洗标上；二维码内信息包含：生产厂家、生产批次、对应批次第三方质检报告电子查阅入口、售后服务联系人、联系电话，实现校服产品信息可查询追溯。

4.辅料要求：拉链、扣件、绳带等配件无尖锐边角，符合儿童纺织品安全要求；缝线牢固，配色与衣身协调。

5.知识产权：本校服全部款式图样、配色、版型知识产权归秀山土家族苗族自治县迎凤小学所有，企业仅允许为本校学生生产销售，不得挪作其他商业用途。

6.其他：企业每批次供货须提供 CMA 资质第三方机构出具成衣批次质检报告；支持单件补购、尺码调换、破损修补，接到售后诉求后48小时内响应，需现场处理的5个工作日内完成；家长下单后3—5个工作日内送达，尺码调换、单件补购同城3个工作日、外地5个工作日内完成。

7.供货时效：家长下单确认后，企业应在3—5个工作日内完成配货并送达；遇法定节假日顺延。企业应在售后服务方案中明确承诺具体交货时限，该时限列入报备企业名单公示内容。
二、校服面料、款式工艺参数表

	校服套装类别
	单品

名称
	主体颜色
	面料成分要求
	参考克重
	款式、工艺关键要求

	夏装运动服
	短袖 T 恤
	浅蓝主色 + 深蓝拼色
	60% 棉，40% 涤纶
	≥220g/㎡
	拼色插肩版型，POLO 翻领；按效果图做衣身两侧深蓝拼色；衣服设置校徽位置；吸湿透气，耐磨抗起球；

	夏装运动服
	运动七分短裤
	深蓝色
	60%棉，40% 涤纶
	≥220g/㎡
	松紧腰头；裤腿两侧缝制侧边反光条，反光条缝制平整牢固；耐磨抗皱；

	秋装
	运动拉链长衫
	深蓝主色 + 浅蓝拼色
	80% 棉，20% 聚酯纤维
	≥280g/㎡
	立领全拉链外套，罗纹袖口、下摆；衣服设置校徽位置；衣身浅蓝拼色；

	秋装
	运动长裤
	深蓝色
	95% 聚酯纤维，5% 氨纶
	≥280g/㎡
	裤身侧边白色饰条，配置侧边反光条；松紧腰，罗纹裤脚；耐磨耐洗；

	冬装
	冲锋衣外套
	深藏蓝主色 + 亮蓝拼色
	100% 聚酯纤维（冲锋衣机织面料）
	≥150g/㎡
	带可拆卸风帽；基础防风性能；口袋按效果图；拼色位置严格参照附图；衣服设置校徽位置。

	冬装
	绒内胆
	深藏蓝色
	摇粒绒 100% 聚酯纤维
	≥280g/㎡
	保暖轻便，可单独穿着，与冲锋衣外套适配；

	冬装
	加绒长裤
	深藏蓝，白色拼接
	95% 聚酯纤维，5% 氨纶，内里加绒
	≥350g/㎡
	裤子内里加绒；裤侧白色拼接，缝制侧边反光条；耐磨耐洗；


备注：面料成分允许 ±5% 合理偏差，偏差必须符合 GB/T29862‑2013《纺织品 纤维含量的标识》要求。所有部件版型、拼接位置必须严格按照附件效果图执行，不得擅自改动版型、配色、拼接位置、反光条位置。

三、附图（Word 文档中在此处粘贴三张款式图）

夏装设计图
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秋装设计图
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冬装设计图
